**项目需求说明**

**请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。**参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

**一、项目需求**

实验台总体须满足国家、省监测大比武相关要求，具体需求如下：

1.A区水中硫化物测定分2列17排，共计34组，每组配置5000\*750\*850mm标准实验台1台，1000\*750\*850可活动实验台2台。

2. B区水中钍测定分2列17排，共计34组，每组配置5000\*750\*850mm标准实验台1台，1000\*750\*850可活动实验台2台。

3.A区和B区共计5000\*750\*850mm标准实验台68台，1000\*750\*850mm可移动实验台136台。实验台台面采用优质黑色理化板，框架采用40\*60\*1.3mm厚矩形管焊接打磨后喷涂环氧树脂，框架整体白色。标准实验台两侧配有钢制侧封板，背面配有木质后背板，可移动实验台两侧无侧封板，背面配有木质后背板，实验台相关技术指标符合《实验室家具通用技术条件》中相关指标要求。

4. 严格按招标单位要求，将实验台搬运、安装至指定位置。

5. 落实1名项目负责人，现场全过程负责实验台安装及与其他工程沟通、联系工作。

**二、现场实验台部署清单（**不限于以下内容**）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **规格** |
| 1 | 实验台及配套设施 | 68 | 台 | 5000\*750\*850mm |
| 2 | 136 | 台 | 1000\*750\*850mm |
| 备注 | 1.另外提供不同规格的备用实验台不少于2套。  2.投标人可进行现场实地踏勘，根据项目的情况，形成详细的建设方案。  3.本项目为“交钥匙”工程，安装所使用的辅材、安装件以及运输等费用，均应包含在报价中，招标人不接受任何增项。 | | | |

**三、商务要求**

1.签定合同日期：自本项目成交通知书发出之日起15日内签约合同。

2.供货期限：合同签定后2日内，确认后15日历天内交付并验收合格，送至采购人指定地点。

3.供货地点：采购单位指定地点。

4.付款方式：通过省级监测比武验证并经省监测中心、招标单位验收合格后一次性支付合同金额，款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

5.项目验收要求：符合相关实验室家具通用技术条件中相关质量标准，同时满足国家、省级监测大比武要求，经省监测中心、招标单位验收。

6.项目售后服务：

1）项目整体质保期为一年，保修期内出现的问题（人为问题除外）由成交供应商免费维修；在国家、省监测大比武期间须提供至少1名保障人员，保障现场试验台的调整。

2）成交供应商应以优良的服务态度，提供2小时以内响应，8小时以内完成采购人提出的服务要求；

3）成交供应商必须明确作出服务承诺，详细阐述维护内容及服务方式和范围；

**四、投标保证金：**本次项目不收取投标保证金。

**五、履约保证金：本项目不涉及**。

**六、开标、评标**

1.时间：**2024年 5月 28 日 9 点 30分**；

2.地点**：新东方不见面开标群1（群号：622204450）**

3.评标流程:评标委员会将根据比选文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的技术、价格评标。符合要求的前提下，综合评分排名第一的参选人为本项目的第一成交候选人，若综合评分相同，则通过抽签的方式抽取第一成交候选人。